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Опросный лист
 на изготовление котлов MICRO New NR наружного размещения
 от 50 до 600 кВт
1. Наименование организации:
2. [bookmark: _GoBack]Тип и адрес отапливаемого здания: 
3. Контактное лицо, телефон:
4. Расчетная тепловая нагрузка (кВт):
- Одинарный (50-200)  -                         - Сдвоенный(100-400)  -        
           - Строенный ( 500,600)-
      5.  Природный газ-                     Сжиженный газ-

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  КОМПЛЕКТАЦИЯ  по запросу Заказчика
      GSM (смс с расшифровкой вида аварии на 2-4 мобильных номера )
      Резервный насос DAB(Италия) или      Unipump (Китай), в упаковке на склад ;
       Сдвоенный насос DAB(Италия), ( основной и резервный), с функцией автоматического включения резервного насоса при аварии основного. 
       Двухступенчатое регулирование мощности котла – С2(котлов);            
       Система погодного регулирования;
       Система каскадного регулирования;
       Пожарный датчик;
       Сигнализатор загазованности на СО;
       Дымовая труба: высота дымовой трубы от уровня земли     -    м      
           Вид крепления дымовой трубы:
· Настенное крепление
· Отдельно стоящая на мачте и основании

Котлы работают на низком давлении газа, необходимо предусмотреть ГРУ перед котлом.  
